Opština Tivat

Broj: 19-426/20-16/3

Tivat, dana 20.02.2020.godine

Shodnom primjenom člana 55 stav 1 ZJN (Službeni list CG ,br.42/11, 57/14, 28/15 i 47/17) Opština Tivat – objavljuje na sajtu Opštine Tivat,

**Izmjenu i**/ili **dopunu**

Zahtijeva za dostavljanje ponuda za **nabavku radova na rekonstrukciji trotoara br. 19-426/20-16/2 od 17.02.2020.godine u dijelu:**

**Tačka V koja se odnosi na Tehničke karakteristike ili specifikacije u pozicijama radova 3 i 13 mjenja se u količinama, te ista sada glasi:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,**  **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina** |
| 1. | Pripremni radovi : Obilježavanje trotoara i ivičnjaka predviđenih za sanaciju u prisustvu nadzornog organa. Postavljanje odgovarajuće gradilišne saobraćajne signalizacije, za regulaciju saobraćaja, kao i regulacija saobraćaja u toku izvođenja radova. |  | paušal | 1.00 |
| 2. | Razbijanje i uklanjanje postojećeg betonskog trotoara prosječne debljine d= 12 cm, armirane po sredini armaturom Q188. Šut prikupiti,utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju obezbjeđuje izvođač. Obračun po m² |  | m² | 117.60 |
| 3. | Zasijecanje mašinskim putem ivice postojećih asfaltnih površina radi uklanjanja starih i postavljanja novih ivičnjaka. Asfalt se zasijeca na oko 5cm od postojećeg ivičnjaka, taj dio se razbije, utovari na kamion i odveze na deponiju koju obezbjeđuje izvođač. Obračun po m' |  | m' | 120.00 |
| 4. | Ručno razbijanje i uklanjanje postojećih oštećenih ivičnjaka. Ivičnjake za uklanjanje određuje Nadzorni organ i vrši kontrolu količina . Šut prikupiti,utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju obezbjeđuje izvođač. Obračun po m' |  | m' | 87.00 |
| 5. | Iskop zemljanog materijala ispod uklonjenog trotoara u prosječnoj visini 20 cm. Iskop raditi mašinskim putem90% i ručno 10% vrlo pažljivo zbog očuvanja postojećih zdravih ivičnjaka ivičnih greda i sl., kao i zbog mogućeg prisustva raznih podzemnih instalacija. Cijenom je obuhvaćen utovar iskopanog materijala na vozilo i odvoz na deponiju koju obezbijedi izvođač. Obračun po m3. |  | m³ | 31.00 |
| 6. | Iskop zemljanog materijala ispod uklonjenog trotoara u prosječnoj visini 20 cm. Iskop raditi mašinskim putem90% i ručno 10% vrlo pažljivo zbog očuvanja postojećih zdravih ivičnjaka ivičnih greda i sl., kao i zbog mogućeg prisustva raznih podzemnih instalacija. Cijenom je obuhvaćen utovar iskopanog materijala na vozilo i odvoz na deponiju koju obezbijedi izvođač. Obračun po m3 |  | m³ | 31.00 |
| 7. | Nabavka i postavljanje BEHATON ploča u crvenoj boji, oblika veličine i sloga kao što su postojeće . Ugradnja na sloju zbijenog pijeska debljine 5cm. Obračun po m2 |  | m² | 103.30 |
| 8. | Nabavka i montaža baštenskih sivih vibropresovanih ivičnjaka MB40, u betonskoj podlozi MB30 . Dimenzije presjeka ivičnjaka 6x20cm. Obračun po m' |  | m' | 87.00 |
| 9. | Nabavka i postavljanje ivičnjaka od livenog betona MB40, dim 18x24x80, u sloju betona MB30, debljine 15cm. Obračun po m' |  |  |  |
| U bijeloj boji uzdignuti 18x24 |  | m' | 51.00 |
| U bijeloj boji - prelazni sa 18x24 na 24x18 |  | m' | 6.00 |
| U bijeloj boji - oboreni 24x18 |  | m' | 31.00 |
| 10. | Izdizanje ili spuštanje postojećih poklopaca raznih šahti. Obračun po komadu. |  | kom | 3.00 |
| 11. | Nabavka materijala, šalovanje i betoniranje trotoara betonom MB 30, u sloju debljine d=15cm i armiranje mrežom Q188 po sredini ploče. Izvesti potrebne dilatacije (betoniranje u šah poljima). U cijenu uračunata nabavka i ugradnja armature. Obračun po m². |  | m² | 14.30 |
| 12. | Nabavka materijala, šalovanje i betoniranje ispod behatona, na mjestima prelaza vozila, betonom MB 30, u sloju debljine d=10-12cm i armiranje mrežom Q188 po sredini ploče. U cijenu uračunata nabavka i ugradnja armature. Obračun po m². |  | m² | 49.20 |
| 13. | Izrada asfalta AB11, širine 5cm, uz nove ivičnjake, debljine do 10 cm, u 2 sloja radi boljeg sabijanja materijala, između novih ivičnjaka i asfaltnog kolovoza. Pozicija obuhvata nabavku, transport i izgradnju asfalta, prethodno ručno nanošenje katjonske emulzije za obezbjeđivanje bolje veze sa postojećim kolovozom, kao i nanošenje emulzije po novom spoju starog i novog asfalta. Obračun po m' |  | m' | 120.00 |

Napomena: U slučaju da ponuđač nudi ekvivalent on mora precizno navesti naziv ekvivalenta uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

* **u dijelu IX koji se odnosi na rok I način dostavljanja ponuda pa isti glasi:**

Ponude se predaju radnim danima od 8 do 11:00 sati, zaključno sa danom 25.02.2020. godine do 11,00 sati.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 25.02.2020. godine u 12:00 sati, u prostorijama Opštine Tivat, kancelarija br.14A na adresi Trg magnolija br.1.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku kao i na drugim jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori u skladu sa Ustavom i zakonom, i na engleskom jeziku za pojmove date u specifikaciji robe u ponudi, u zatvorenoj koverti na kojoj je na prednjoj strani potrebno napisani tekst “Ponuda – ne otvaraj prije vremena određenog za otvaramje”, naziv i broj nabavke male vrijednosti, a na poleđini naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

Finansijski dio ponude ponuđač će sačiniti u skladu sa članom 84 Zakona o javnim nabavkama. („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Ponude se mogu predati:

🞎neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg magnolija br. 1, Tivat.

🞎preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg magnolija br. 1, Tivat.

U ostalom dijelu Zahtijev za dostavljanje ponuda ostaje nepromijenjen.

Službenik za javne nabavke, Ovlašćeno lice naručioca,

Radmila Lučić s.r. M. P. dr Siniša Kusovac s.r.